Załącznik nr 3 do SIWZ

**FORMULARZ TECHNICZNY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania | Spełnia/nie spełnia\*  (wpisać tak lub nie) |
|  | nadwozie typu SUV, min. 5-cio osobowe (liczba ta musi wynikać ze świadectwa zgodności WE), |  |
|  | rozstaw osi min. 2675 mm (liczba ta musi wynikać ze świadectwa zgodności WE), |  |
|  | silnik benzynowy o pojemności min. 1495 cm3 i mocy min. 110 kW (liczba ta musi wynikać ze świadectwa zgodności WE), |  |
|  | długość pojazdu min. 4486 mm (liczba ta musi wynikać ze świadectwa zgodności WE), |  |
|  | szerokość pojazdu min. 1830 mm (liczba ta musi wynikać ze świadectwa zgodności WE), |  |
|  | skrzynia biegów min. manualna (min. 6 - biegów do przodu i jeden w tył), |  |
|  | tapicerka w kolorze ciemnym, |  |
|  | nadwozie w kolorze srebrnym metalik, |  |
|  | wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne, zależne od prędkości, |  |
|  | bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu, |  |
|  | elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, |  |
|  | klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, |  |
|  | system nawigacji satelitarnej z mapami Europy, |  |
|  | fotele przednie z regulacją wysokości i odległości, |  |
|  | autoalarm z niezależnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, |  |
|  | lusterka zewnętrzne podgrzewane, elektrycznie składane, automatycznie obniżane, |  |
|  | system rozpoznawania znaków drogowych, |  |
|  | lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, |  |
|  | elektroniczne systemy zwiększające bezpieczeństwo (min. ABS, ESP, ASR, MSR lub równoważne), |  |
|  | obręcze kół aluminiowe min. 17", |  |
|  | norma czystości spalin min. EURO 6, |  |
|  | system rozpoznający zmęczenie kierowcy, |  |
|  | relingi dachowe, |  |
|  | czujnik zmierzchu, |  |
|  | system start-stop z systemem rekuperacji energii odzyskiwanej w trakcie hamowania, |  |
|  | system radiowy z min. 8 głośnikami, |  |
|  | elektroniczna blokada kolumny kierownicy, |  |
|  | zestaw głośnomówiący bluetooth, |  |
|  | komputer pokładowy z monochromatycznym wyświetlaczem, |  |
|  | tempomat, |  |
|  | kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu, |  |
|  | kierownica multifunkcyjna, obszyta skórą, |  |
|  | gniazdo 12V w bagażniku, |  |
|  | gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej, |  |
|  | czujnik deszczu, |  |
|  | obudowy lusterek i klamki lakierowane w kolorze nadwozia, |  |
|  | sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, |  |
|  | gałka zmiany biegów obszyta skórą, |  |
|  | system utrzymywania pasa ruchu, |  |
|  | reflektory LED, |  |
|  | system rozpoznający zmęczenie kierowcy, |  |
|  | czujniki parkowania przód i tył |  |

* 1. Samochody powinny spełniać następujące warunki:
     1. fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2019 r.,
     2. zatankowane 10 litrami paliwa,
     3. posiadać trójkąt ostrzegawczy, apteczkę oraz gaśnicę z ważnym przeglądem technicznym,
     4. kartę pojazdu,
     5. 2 komplety kluczyków,
     6. instrukcję obsługi pojazdów w języku polskim,
     7. wyciąg ze świadectwa zgodności WE, oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem,
     8. dokument gwarancji wystawiony przez producenta samochodu - oryginał,
     9. ważny przegląd techniczny dopuszczający pojazd do ruchu.
  2. Wykonawca zapewni odbiór samochodów na terenie Poznania.
  3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie odbioru samochodu w formie pisemnej co najmniej na 3 dni robocze przed proponowanym terminem odbioru. Ostateczny termin przekazania samochodów Zamawiający wyznacza na dzień 29.11.2019r.
  4. Odbiór samochodu będzie potwierdzony protokołem przekazania pojazdu podpisanym bez uwag przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
  5. W przypadku, gdy samochód ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z Ofertą Wykonawcy lub, gdy brak jest jednego z dokumentów, o których mowa w pkt 1., lub treść tych dokumentów nie wyczerpuje warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający odmówi odbioru samochodu oraz wyznaczy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków w terminie do 14 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni w części lub w całości.
  6. Wykonawca udzieli gwarancji jakości:
* na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne na okres min. 24 miesięcy,
* na powłokę lakierniczą na okres min. 24 miesięcy,
* na perforację nadwozia na okres min. 72 miesięcy.