**Informacja o przedmiocie zamówienia**

**Zadanie polega na naprawie/remoncie trzech obiektów inżynieryjnych: mostu w km 1+473, i przepustów w km 20,545 oraz 25,568 na linii nr 355 Ostrów Wielkopolski - Grabowno Wielkie. Prace będą wykonywane w ramach zadania: „Prace na linii kolejowej nr 355 Ostrów Wielkopolski - Grabowno Wielkie” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy.**

**Po wykonaniu prac obiekty będą eksploatowane z prędkością Vmax 120km/h przy obciążeniu 221kN/oś i prędkością 80km/h dla składów towarowych.**

**Zakres zlecanych prac określają rysunki koncepcyjne remontów oraz zakres ujęty w Kosztorysie ofertowym.**

**Projekty wykonawcze są w trakcie opracowywania.**

**Okres gwarancji: 60miesięcy od odbioru końcowego między PKP Polskie Linie kolejowe S. A. a ZRK DOM w Poznaniu**

**Materiały budowlane**



Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

**Inne warunki wykonania umowy:**

- Wykonawca skompletuje i przedstawi dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i odbioru robot, a w szczególności: dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokoły badań i sprawdzeń, protokoły technicznych odbiorów, z operatem kolaudacyjnym na tydzień przed odbiorem końcowym. Wszystkie niezbędne badania, próby, pomiary niezbędne do odbioru robót a także obsługa geodezyja po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zadania,), Plan Zapewnienia Jakości (PZJ), Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Prac (IBWR).

- Materiał i sprzęt niezbędny do wykonania zadania zapewnia Wykonawca,